**Зайчик (6 кл.).**

Задание:

Выполнить «Зайчика» согласно инструкционно-технологической карте.

Материалы и инструменты:

- ткань (х/б,фетр);

- нитки х/б №10,40, мулине;

- бусинки, бисер,пуговицы, тесьма;

- игла;

- булавки;

- ножницы;

- мел (обмылок);

- лекала (деталь 1и деталь 2)

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Documents and Settings\ТЕХ\Рабочий стол\Картинки для зайца\1.jpgДеталь 1 | C:\Documents and Settings\ТЕХ\Рабочий стол\Картинки для зайца\2.jpgДеталь 2 |

**Инструкционно-технологическая карта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Правила выполнения операции и технические условия | Материалы и инструменты | Изображение операции |
| 1 | Раскроить детали изделия. 1. Наложить лекала 1 на ткань.
2. Наколоть.
3. Обвести мелом по контуру.
4. Передвинуть лекало правее, повторить пункты 1, 2, 3.
5. Вырезать детали кроя строго по линии мела (получилось 2 детали).
 | Ткань, булавки, лекала, обмылок (мел), ножницы | C:\Documents and Settings\ТЕХ\Рабочий стол\Безымянный.JPGC:\Documents and Settings\ТЕХ\Рабочий стол\Копия Безымянный.JPG |
| 2 | Раскроить детали изделия. 1. Наложить лекала 2 на ткань.
2. Наколоть.
3. Обвести мелом по контуру.
4. Передвинуть лекало правее, повторить пункты 1, 2, 3.
5. Вырезать детали кроя строго по линии мела (получилось 2 детали).
 | Ткань, булавки, лекала, обмылок (мел), ножницы | C:\Documents and Settings\ТЕХ\Рабочий стол\Копия Безымянный.JPGC:\Documents and Settings\ТЕХ\Рабочий стол\Копия Безымянный.JPG |
| 3 | Вышить на лицевой стороне одной из деталей мордочку зайчика (на картинке изображен пример, вам надо вышить свой вариант мордочки). | Одна из деталей изделия, игла, нитки, | C:\Documents and Settings\ТЕХ\Рабочий стол\Копия Безымянный.JPG |
| 4 | Украсить вышитую деталь изделия по своему вкусу (на картинке изображен пример, вам надо украсить деталь по своему вкусу). | Вышитая деталь изделия, игла, нитки, бусинки, бисер и т.д. | C:\Users\Алена\Desktop\Все картинки зайца - копия - копия (2).JPG |
| 3 | Соединить детали кроя.1. Наложить украшенную деталь на другую деталь лицом к лицу.
2. Сколоть булавками.
3. Соединить детали швом «назад иголка» на расстоянии 0,5 см от среза, не зашивая 1-2 см.
 | Детали кроя, булавки, игла, нитки | C:\Documents and Settings\ТЕХ\Рабочий стол\Копия Безымянный.JPG |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Выверните изделие на лицевую сторону и набейте синтепоном. | Изделие, синтепон. | C:\Users\Алена\Desktop\Все картинки зайца - копия - копия (2).JPG |
| 5 | Зашить отверстие потайным швом. | Изделие, игла, нитки | C:\Users\Алена\Desktop\Все картинки зайца - копия - копия (2).JPG |
| 6 | Пришить уши к зайцу потайным швом. | Изделие, булавки, игла, нитки | C:\Documents and Settings\ТЕХ\Рабочий стол\Копия Безымянный.JPG |
| 7 | Готовое изделие. |  | C:\Users\Алена\Desktop\Все картинки зайца - копия.JPG |

**Карта пооперационного контроля.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Операции** | **Максимальное количество баллов)** | **Баллы по факту** |
| 1 | Правильная организация рабочего места, наличие формы  | **3** |  |
| 2 | Соблюдение безопасных приемов труда  | **5** |  |
| 3 | Соблюдение технологической последовательности | **7** |  |
| 4 | Точность совпадения деталей | **5** |  |
| 5 | Качество пришитых ушей | **5** |  |
| 6 | Качество швов (потайной шов, шов назад иголкой) | **10** |  |
| 7 | Качество оформления мордочки | **5** |  |
| 8 | Творчество | **10** |  |
| **Всего** | **50** |  |